### C2 - Sin-Encoder Feedback

Pin No. | Function
1 | A
2 | /A
3 | Shield
4 | B
5 | /B
6 | Shield
7 | E5V Return
8 | E5V Return
9 | H1B (/C) (/Data)
10 | H2B (/D) (/Clock)
11 | H3B
12 | Shield
13 | Thermostat High
14 | Shield
15 | Index
16 | /Index
17 | Shield
18 | E5V Supply
19 | E5V Supply
20 | E5V Supply
21 | Shield
22 | H1A (C) (Data)
23 | H2A (D) (Clock)
24 | H3A
25 | Thermostat Low

App Notes:

Cd with EnDat MPHASE procedure
CD sine Enc

White Papers:

Sine feedback block diagram
Sine feedback MENCTYPES table C/D Heidenhaim Stegmann
CD5 with Stegmann feedback
Stegmann Alignment Procedure
Standard Kollmorgen cable for sine encoder